#include <GxEPD.h>

#include <Fonts/FreeMonoBold9pt7b.h> // Change the font size here

#include <GxIO/GxIO\_SPI/GxIO\_SPI.h>

#include <GxIO/GxIO.h>

#include <GxDEPG0213BN/GxDEPG0213BN.h>

#define SPI\_MOSI 23

#define SPI\_MISO -1

#define SPI\_CLK 18

#define ELINK\_SS 5

#define ELINK\_BUSY 4

#define ELINK\_RESET 16

#define ELINK\_DC 17

GxIO\_Class io(SPI, /\*CS=5\*/ ELINK\_SS, /\*DC=\*/ ELINK\_DC, /\*RST=\*/ ELINK\_RESET);

GxEPD\_Class display(io, /\*RST=\*/ ELINK\_RESET, /\*BUSY=\*/ ELINK\_BUSY);

void setup() {

Serial.begin(115200);

SPI.begin(SPI\_CLK, SPI\_MISO, SPI\_MOSI, ELINK\_SS);

display.init();

display.setRotation(1);

display.fillScreen(GxEPD\_WHITE);

display.setTextColor(GxEPD\_BLACK);

display.setFont(&FreeMonoBold9pt7b); // Change the font size here

display.setCursor(20, 50);

display.println("Savannah ROCKS");

display.println("<3 TS <3");

display.update();

}

void loop() {

// Your loop code here (if any)

}